 Инструкция по ремонту

**67A-A2-GAB-DM-DDDJ-1KA MOD EH20 (NC)**

КОДИРОВКА КЛАПАНА 🡪 67A-A2-GAB-DM-DDDJ-1KA MOD EH20 (NC VALVE)

РЕМКОМПЛЕКТ ОСНОВНОГО КЛАПАНА 🡪 K-67001 MOD 446K (for NC VALVE ONLY)

КОДИРОВКА ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПИЛОТНОГО КЛАПАНА 🡪 DP-DDDJ-1KA MOD EH20

**ИНСТРУКЦИИ ПО РЕМОНТУ (КАЖДЫЙ ШАГ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЕН):**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ**  **КОРПУС ОСНОВНОГО КЛАПАНА + ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПИЛОТНЫЙ КЛАПАН, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПОЗАДИ КОРПУСА ОСНОВНОГО КЛАПАНА**  **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПИЛОТНЫЙ КЛАПАН НЕ РЕМОНТОПРИГОДЕН И НЕ ДОЛЖЕН КОНТАКТИРОВАТЬ С**  **WDP40, РАСТВОРИТЕЛЯМИ, КЕРОСИНОМ/СОЛЯРКОЙ, БЕНЗИНОМ, ЭТАНОЛОМ, АЛКОГОЛЕМ, УГЛЕВОДОРОДАМИ И АГРЕССИВНЫМИ МАСЛАМИ** |
|  | |
| **2.** | **ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РАЗОБРАН ОСНОВНОЙ КЛАПАН ТОЛЬКО – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПИЛОТНЫЙ КЛАПАН НЕ РЕМОНТОПРИГОДЕН ОТКРУТИТЕ ВИНТЫ С ТОРЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ПРОКЛАДКУ ВНУТРИ ТОРЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ И ПОДУШКИ ШПУЛИ (НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ИХ).**  **ИЗВЛЕКИТЕ ОСНОВНУЮ ШПУЛЮ ИЗ КОРПУСА АККУРАТНО ВЫТАЛКИВАЯ ЕЕ ЧЕРЕЗ РАБОЧИЕ КАНАЛЫ.** |
|  | |
| **C:\Users\julien.gregoire\Desktop\User Manual - Maintenance\93A-AAB-FJD-DM-DDAP-4DM\P4252319.JPG3.** | **ОЧИСТИТЕ ШПУЛЮ ЧИСТОЙ СУХОЙ САЛФЕТКОЙ**  **ОЧИСТИТЕ ПРОКЛАДКУ ТЕМ ЖЕ СПОСОБОМ.** |
|  | **НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НИКАКИХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ**  **НИ WDP40, НИ РАСТВОРИТЕЛИ, НИ КЕРОСИН/СОЛЯРКУ, НИ БЕНЗИН, НИ ЭТАНОЛ, НИ АЛКОГОЛЬ, НИ УГЛЕВОДОРОДЫ, НИ АГРЕССИВНЫЕ МАСЛА.** |
| **C:\Users\julien.gregoire\Desktop\User Manual - Maintenance\MV-B3A-AAAA-DM-DEWJ1JJ\P4252250.JPG4.** | **НАНЕСИТЕ СМАЗКУ НА ШПУЛЮ И ВСЕ ПРОКЛАДКИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СМАЗКУ.  DOW CORNING №4**  **НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НИКАКИХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ**  **НИ WDP40, НИ РАСТВОРИТЕЛИ, НИ КЕРОСИН/СОЛЯРКУ, НИ БЕНЗИН, НИ ЭТАНОЛ, НИ АЛКОГОЛЬ, НИ УГЛЕВОДОРОДЫ, НИ АГРЕССИВНЫЕ МАСЛА.** |
|  | |
| **5.** | **ПЕРЕД ОБРАТНОЙ УСТАНОВКОЙ ШПУЛИ ВНУТРЬ КОРПУСА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВНУТРИ ВСЕ ЧИСТО**  **ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВНУТРИ И ВЫТРИТЕ КОРПУС ОСНОВНОГО КЛАПАНА ЧИСТОЙ СУХОЙ ВЕТОШЬЮ.**  **НЕ WDP40, НЕ РАСТВОРИТЕЛИ, НЕ КЕРОСИН/СОЛЯРКУ, НЕ БЕНЗИН, НЕ ЭТАНОЛ, НЕ АЛКОГОЛЬ, HE УГЛЕВОДОРОДЫ, НЕ АГРЕССИВНЫЕ МАСЛА И НИКАКУЮ ДРУГУЮ СМАЗКУ ВНУТРИ КОРПУСА** |
|  | |
| **6.** | **АККУРАНТО ВСТАВЬТЕ СМАЗАННУЮ ШПУЛЮ ВНУТРЬ КОРПУСА**  **ВСТАВЬТЕ ПРОКЛАДКУ И ПОДУШКУ ШПУЛИ В ТОРЦЕВУЮ ПЛАСТИНУ, ПРИКРУТИТЕ КОНЦЕВУЮ ПЛАСТИНУ ШЕСТИГРАННЫМ КЛЮЧЕМ И ЗАФИКСИРУЙТЕ ТОРЦЕВУЮ ПЛАСТИНУ К КОРПУСУ СМАЗКОЙ.** |
|  | |

**ВНИМАНИЕ:  
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И РЕМКОМПЛЕКТЫ MAC VALVES С ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ МОДИФИКАЦИЯМИ**